Таблица 1

**Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих местах производственных и офисных помещений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт <\*> | Температура воздуха, °C | Температура поверхностей, °C | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| Холодный | Iа | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
| Iб | 21 - 23 | 20 - 24 | 60 - 40 | 0,1 |
| IIа | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
| IIб | 17 - 19 | 16 - 20 | 60 - 40 | 0,2 |
| III | 16 - 18 | 15 - 19 | 60 - 40 | 0,3 |
| Теплый | Iа | 23 - 25 | 22 - 26 | 60 - 40 | 0,1 |
| Iб | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
| IIа | 20 - 22 | 19 - 23 | 60 - 40 | 0,2 |
| IIб | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
| III | 18 - 20 | 17 - 21 | 60 - 40 | 0,3 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с приложением 1 к Санитарным нормам и правилам "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях", утвержденных постановлением, утвердившим настоящий Гигиенический норматив.